**ASCHL Bodenwanne BW2A-400x600**

Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), sichtbare Teile geschliffen,

oberer Rand umlaufend abgekantet, mit Maueranker, höhenverstellbare Stellfüße,

antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, kpl. im Tauchbad gebeizt und passiviert,

Rostauflagehöhe: 25 mm, Wassereinlaufbreite: 350 x 550 mm (0,42 m²),

Außenabmessungen: 400 x 600 mm

Artikel Nr: BW2A0400X600

**Optional:**

* RV (Randverstärkung Kunstharz)
* RVM (Randverstärkung Vollmaterial)
* FW (Fliesenanschlusswinkel)
* 2mm (Blechstärke 2 mm)
* (Material V4A)

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

**Gitterrost zu Bodenwanne**

**ASCHL 30/30/25/2 Gitterrost BOWAA400/600**

Pressrost aus Edelstahl 1.4301, Maschenweite 30/30 mm, Tragstab 25/2 mm, Tragstab über

kurzes Rostmaß, gebeizt und passiviert, Einfachrutschhemmung im Füllstab,

Abm.: 347 x 547 mm

Artikel Nr: BOWAA0400X0600

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

**Bodenablaufvarianten zu Bodenwanne**

**Aschl Bodenwannenablauf WG2-ESS100**Oberteil fix mit Bodenwannen verschweißt, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlaufstutzen Ø 200 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 100 / **senkrecht**, Erdungsmöglichkeit an Wanne und Unterteil, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,9 l/sec.

**Optional:**

* ESKU (Klebeflansch unten)
* ESPU (Pressflansch unten)

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

**Aschl Bodenwannenablauf WG2-ESS100**Oberteil fix mit Bodenwannen verschweißt, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlaufstutzen Ø 200 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 100 / **senkrecht**, Erdungsmöglichkeit an Wanne und Unterteil, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,9 l/sec.

**Optional:**

* ESKU (Klebeflansch unten)
* ESPU (Pressflansch unten)

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

**Aschl Bodenwannenablauf WG2-ESS70**Oberteil fix mit Bodenwannen verschweißt, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlaufstutzen Ø 200 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 70 / **senkrecht**, Erdungsmöglichkeit an Wanne und Unterteil, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,2 l/sec.

**Optional:**

* ESKU (Klebeflansch unten)
* ESPU (Pressflansch unten)

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

**Aschl Bodenwannenablauf WG2-ESW100**Oberteil fix mit Bodenwannen verschweißt, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlaufstutzen Ø 200 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 100 / **waagrecht**, Erdungsmöglichkeit an Wanne und Unterteil, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,35 l/sec.

**Optional:**

* ESKU (Klebeflansch unten)
* ESPU (Pressflansch unten)

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig

**Aschl Bodenwannenablauf WG2-ESW70**Oberteil fix mit Bodenwannen verschweißt, komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Rinne bzw. Wanne mittels Justierschrauben in der Höhe einstellbar, Einlaufstutzen Ø 200 mm, Ablaufkörper mit Anschlussrand, komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss und Schmutzfangkorb aus Edelstahl, Ablauf DN 70 / **waagrecht**, Erdungsmöglichkeit an Wanne und Unterteil, im Tauchbad gebeizt und passiviert, Ablaufleistung ca. 3,35 l/sec.

**Optional:**

* ESKU (Klebeflansch unten)
* ESPU (Pressflansch unten)

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig