### ASCHL NIROPIPE Beruhigungsstrecke V2A

Beruhigungsstrecke aus Edelstahl 1.4301 (V2A) mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle,

Dimensionen: DN 100 / 150

Artikel Nr: BS/…/…

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig