### ASCHL Dichtungen EPDM doppellippig (Standard / wärmebeständig)

Dichtung EPDM aus Ethylen-Propylen-Dien Kautschuk, Standard/wärmebeständig: -35° bis +110° C beständig, doppellippig, schwarz,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/EPDM/…A

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig