### ASCHL Dichtungen NBR doppellippig (gasbeständig / ölbeständig)

Dichtung NBR aus Nitril-Butadien-Kautschuk "Chloropren“, C Gasbeständig / Ölbeständig: -30° bis +80° C beständig, doppellippig, schwarz,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150 / 200

Artikel Nr: DTG/NBR/…A

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig