### ASCHL NIROPIPE Reduktion exzentrisch – größer werdend V4A

Reduktion exzentrisch – größer werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Dimensionen: DN 50 / 70 / 100

Artikel Nr: REDG/…/…S

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig