### ASCHL NIROPIPE Reduktion zentrisch – kleiner werdend V4A

Reduktion zentrisch – kleiner werdend aus Edelstahl 1.4404 (V4A) mit gesickter Muffe, Lippendichtung EPDM, von -35° bis +110° C beständig, Brandklasse A1, kompatibel zu PVC Abflussrohren, Einsatz für Freigefälle- und Druckentwässerung mit Sicherheitsschelle, Dimensionen: DN 200

Artikel Nr: REDZK/…/…S

**ASCHL GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig