### ASCHL NIROPIPE Doppelabzweiger mit Muffe V2A

Doppelabzweiger aus Edelstahl 1.4301 (V2A), mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Winkel: 45° / 87,5°,

Dimensionen: DN 50 / 70 / 100 / 150

Artikel Nr: DAZ/…/…/…

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig