**Deckenwinkel 90°-015-1/2**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit Innengewinde, mit Wandscheibe kurz
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-DW-015

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Deckenwinkel 90°-018-1/2**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit Innengewinde, mit Wandscheibe kurz
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-DW-018

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Deckenwinkel 90°-022-3/4**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit Innengewinde, mit Wandscheibe kurz
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „V“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-V-DW-022

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)