**Deckenwinkel 90° Lang-015-1/2**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit Innengewinde, mit Wandscheibe lang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DWL-015

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Deckenwinkel 90° Lang-018-1/2**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit Innengewinde, mit Wandscheibe lang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DWL-018

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)

**Deckenwinkel 90° Lang-022-3/4**NIR-Edelstahl Pressfittings aus Werkstoff Nr. 1.4401/1.4404, PN 16, mit Innengewinde, mit Wandscheibe lang
Mit Pressindikator und Dichtringen schwarz aus EPDM, unverpresst undicht.
Verpressen mit Pressbacken der „M“-Kontur
Zugelassen nach DVGW Standard W534 für Trinkwasseranwendungen

Artikel Nr.: PF-DWL-022

Fabrikat:
**1A Edelstahl GmbH**Geisensheim 6
4632 Pichl / Wels
ÖSTERREICH
Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0
Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40
E-Mail: office@aschl-edelstahl.com
Website: [www.aschl-edelstahl.com](http://www.aschl-edelstahl.com)