### ASCHL NIROPIPE Bogen mit Revision V4A

Bogen mit Revision aus Edelstahl 1.4404 (V4A),mit gesickter Muffe, Dichtung EPDM,

Winkel: 87,5 °  
Dimensionen: DN 70 / 100 / 150

Artikel Nr: RBGR/…/…S

**1A Edelstahl GmbH**

Geisensheim 6

4632 Pichl / Wels

ÖSTERREICH

Tel. +43 (0) 7247 / 8778 0

Fax +43 (0) 7247 / 8778 -40

E-Mail: office@aschl-edelstahl.com

Website: www.aschl-edelstahl.com

oder gleichwertig